附件1
第25届农博会四平展位设计要求

四平市将组织全市优质农产品企业集中参展，展位设计应秉持“务实促贸、全景展现”的原则，全面展示四平农业产业优势与品牌形象。现对特装展位设计提出如下详细需求。

一、主题定位及风格

紧扣“打造新时代吉林现代化大农业示范高地”，围绕四平“东北三大粮仓之一”“世界三大黄金玉米带”的地域优势，突出“平地生香”农产品区域品牌名片。突出我市地域特色与现代农业发展成就，整体风格与空间规划需打破传统农业展位的刻板印象，需大气、明亮、开放、通透，兼具现代感与生态农业气息。

二、空间布局与动线规划
展位需进行科学、合理的动线规划，确保人流顺畅且各功能区互不干扰，最大化利用空间。建议划分为以下核心板块：

（一）形象展示区

门头需有“四平”或“平地生香”区域公用品牌Logo及标语，确保远距离视觉冲击力。

（二）“平地生香”产品展示区

科学规划20个以上企业展位。每个展位长度1米以上，统一楣板，配备专属灯箱及充足的电源接口，既保持视觉上的整齐划一，又赋予企业足够的个性化展示空间。整体展位需配备足够产品展台、展柜及储物空间，确保展位表面“只见产品，不见纸箱杂物”。配备标准大功率电源，设置冷柜摆放区域。冰柜、照明需分路控制，单独走线，确保展会期间绝不跳闸。

（三）品鉴洽谈区：

品鉴区需设置大功率电源，预留16个以上3000W的防溅插座（供微波炉、电蒸锅等使用）。配备简约品鉴台、座椅、垃圾桶等，提供试吃、试饮。微型商贸洽谈区需设置12个以上洽谈位。

（四）动线设计

采用宣商联动路线，入口→主题展示→平地生香品牌区展销区→品鉴→洽谈→出口，避免拥堵。

三、安全规范与施工要求

（一）材料与搭建 

必须严格按照规定区域布展，不得越线和占用通道；严禁损坏展馆设施（如钻孔、贴胶），特装展台的高度必须控制在5.5米以下，采用环保可再生、易清理材料，禁用KT板。展位搭建要求组装施工，禁止大规模的锯、刨、裱、油漆等二次加工制作。地面要求防滑且好打理。必须符合消防等安全规定，不得使用易燃、有毒物料。所有展品及展台的摆放，不得影响消防设施。

（二）电气安全 

展厅电气设计须严格遵循国家相关规范，确保线路铺设规范、绝缘可靠；所有配电箱、开关插座及灯具须选用符合环境要求的防护等级，金属外壳设备必须可靠接地；照明回路与动力设备宜分设；电气设备安装需避开易燃物及人流密集区，预留检修空间，确保用电安全。

四平展厅设计需以“地域符号”为核心，通过品牌聚焦、交互体验及严谨安全施工，展现四平农业现代化成果与文化独特性。设计落地时需同步遵守农博会官方搭建规范（如展位边界、报批流程）。
