## 附件2

第24届农博会四平展区设计要求

为四平市农业农村局设计农博会展厅时，需兼顾地域特色、科技应用、品牌展示及安全规范，以下为综合设计要求及建议：

一、设计理念与主题风格

（一）主题与风格

 主题：黑土粮仓 平地生香

风格：突出地域文化，融入四平标志性元素设计，强化地域辨识度。主色调建议采用绿、白等自然色系，体现农业生态与活力。

（二）强化品牌核心

重点展示“平地生香”“四平玉米”等品牌，通过独立展区深化品牌形象。

二、功能布局与参观动线

（一）分区规划

“平地生香”产品展示区：按产品类别划分15个以上展位，每家展位长度1.2米以上。整体展位增加地台并配备产品展柜、电源，设置冷柜摆放区域。

“四平玉米”产品展示区：独立设置四平玉米展示展销区域。

 形象区：需要独立区域展示四平农业品牌并匹配符合场馆要求的音响。

交流洽谈区：配备桌椅、资料架，便于商务对接。

（二）动线设计

 采用宣商联动路线，入口设欢迎屏与展区互动，出口衔接销售/合作咨询区，避免拥堵。

三、核心展示内容与形式

（一）实物与宣传结合

品牌宣传墙可以通过灯箱，海报，展架等形式体现。

（二）沉浸式体验

 播放四平农业宣传片，强化文化记忆点。

四、安全规范与施工要求

（一）材料与搭建

必须严格按照规定区域布展，不得越线和占用通道；严禁损坏展馆设施（如钻孔、贴胶），特装展台的高度必须控制在5.5米以下，采用环保可再生材料（如竹木、可降解装饰），禁用KT板。展位搭建要求组装施工，禁止大规模的锯、刨、裱、油漆等二次加工制作。必须符合消防等安全规定，不得使用易燃、有毒物料。所有展品及展台的摆放，不得影响消防设施。

（二）电气安全

展厅电气设计须严格遵循国家相关规范，确保线路敷设规范、绝缘可靠；所有配电箱、开关插座及灯具须选用符合环境要求的防护等级，金属外壳设备必须可靠接地；照明回路与动力设备宜分设；电气设备安装需避开易燃物及人流密集区，预留检修空间，确保用电安全。

四平展厅设计需以“地域符号”为核心，通过品牌聚焦、交互体验及严谨安全施工，展现四平农业现代化成果与文化独特性。设计落地时需同步遵守农博会官方搭建规范（如展位边界、报批流程）。